

{<product>}-{<chip>}-{V<version>}

版本描述文件

（仅供内部使用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟制： | <author> |  | 日期： | <date> |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |

**福建星网锐捷通讯股份有限公司 版权所有**

**目 录**

一、版本的一般性描述 3

1. 版本信息 3

2. 发行文件名称、说明 6

二、发行计划 6

1. 发行原因 6

2. 发行内容说明 6

三、测试建议 6

四、版本升级说明 6

五、版本使用限制说明 6

六、生产相关说明 6

七、产线升级建议 7

八、由于版本变化需要更新的文档 7

九、版本历史说明 7

**版本描述文件**

**关键词**：

**摘 要**：文档对当前产品发行版本特性进行了相关描述，其中包括当前版本信息、使用限制、更新内容、兼容性说明、遗留问题进行了详细描述。用于帮助相关的测试人员、产品负责人、技术支持人员了解产品版本信息，更好地开展测试、实施工作。

**阅读对象：**项目相关的开发人员、测试人员、产品经理、技术支持人员以及相关的部门主管

**缩略语清单**： <product>-<chip>-V<version>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 一、版本的一般性描述

## ****1. 版本信息****

**基本信息：**

说明：总版本号、协议版本号、BSP或内核版本号、CPLD版本号、服务端版本号、客户端版本号

# factorytool version

<device\_version>

# factorytool info

<device\_info>

Web登录端口号：80，登录用户名：CMCCAdmin，密码：admin

telnet开启页面：web页面开启

telnet登录端口号：23、telnet登录用户名/密码：admin/chzhdpl@246；

**硬件版本 OR 兼容性：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **适用硬**  **件列表** | **硬件名称** | **硬件**  **版本** | **备 注** |
| 1 |  | V1.0 | 小模具 |
|  |  |  |  |

**其他兼容性：**

/\*说明与其它配套软件兼容情况\*/

VID 列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VID | 型号 | 能力集 |
| 0x00060000 | MTK7529 | GPON |
|  |  |  |
| 0x00060001 | SU6140 | 4GE+0 GPON |
| 0x00060002 | SU6140-AX18 | 4GE+0 GPON WIFI6 |
| 0x00060003 | SU6244-AC12 | 4GE+4POTS GPON WIFI5 |
| 0x00060004 | SU6288-AC12 | 8GE+8POTS GPON WIFI5 |
| 0x00060005 | SU6244-AC12CM | 4GE+4POTS GPON WIFI5 |
| 0x00060006 | SU6288-AC12CM | 8GE+8POTS GPON WIFI5 |
| 0x00060007 | SU6100-V2 | 4GE+0 GPON V2.0 |
| 0x00060008 | SU6140-AX30 | 4GE+0 GPON WIFI6 AX3000 |
|  |  |  |
| 0x00061001 | SU6140 V2.0 | 4GE+0 GPON，与0x60001区别，系统红绿灯颠倒 |
| 0x00061003 | SU6244-AC12 | 4GE+4POTS GPON WIFI5，硬件版本V1.02,与0x60003恢复LAN口灯颠倒 |
| 0x00061007 | SU6100-V2 | 4GE+0 GPON V2.0，与0x60007区别，系统红绿灯颠倒 |
|  |  |  |
| 0x00070001 | SU6244X-AX18 | 4GE+4POTS XGPON WIFI6 |
| 0x00070002 | SU6288X-AX18 | 8GE+8POTS XGPON WIFI6 |
| 0x00070003 | SU6244X-AX18CM | 8GE+8POTS XGPON WIFI6 |
| 0x00070004 | SU6288X-AX18CM | 8GE+8POTS XGPON WIFI6 |

## ****2. 发行文件名称、说明****

注： 必须说明文件夹或者压缩包内包含的文件大小时间。

暂无

# 二、发行计划

## 发行原因

<publish\_reason>

## 发行内容说明

<publish\_description>

# 三、测试建议

<test\_advice>

# 四、版本升级说明

/\*详细说明版本升级方法、步骤，如果涉及到不同版本升级方法不同，也应在此详细说明\*/

通过页面升级

登录页面192.168.1.1

管理->设备管理->软件升级，选择对应升级文件，点击升级

# 五、版本使用限制说明

|  |  |
| --- | --- |
| **时间限制** |  |
| **地域/局点限制** |  |
| **其他限制条件** |  |
| **版本终止条件** |  |

# 六、生产相关说明

**产测文档见《融合网关-生产工具交互模块技术规范说明-v1.8.pdf》，**

**《融合网关生产测试流程建议书V3.0.6.pdf》**

# 七、产线升级建议

/\*根据版本修订内容的重要性，给出库存产品及在用设备的升级建议\*/

注：如是补丁包的版本描述，则可省略该项说明

|  |  |
| --- | --- |
| **评估范围** | **处理方式** |
| 在线未生产板卡(含烧片) | * 升级到最新版本并标识传递   不影响, 从下一传票开始导入 |
| 在线已生产未装配板卡 | * 升级到最新的版本   不影响, 旧版式先出传递后一工序 |
| 库存板卡 | * 升级到最新版本   不影响, 旧版式先出传递后一工序 |
| 在线整机 | * 升级到最新版本   不影响, 允放一次新旧版本软件混合  不影响, 但截至到 月 日后全部升级到最新版本软件 |
| 库存主机 | * 升级到最新版本   不影响, 允许两种版本软件同时存在 |
| 售后主机 | * 升级到最新版本   维持旧版本软件 |

# 八、由于版本变化需要更新的文档

注：如是补丁包的版本描述，则可省略该项说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文档类型** | **是否需要更新（Y/N）** | **更新后的文件名称及获取路径** |
| **指导用服的文档** |  |  |
| **指导市场的文档** |  |  |
| **产品资料文档** |  |  |
|  |  |
|  |  |

# 九、版本历史说明

**当前版本<version>**

# factorytool version

<device\_version>

**测试建议：**

<test\_advice>

**Git修改记录:**

<git\_log>

**Git修改记录分析:**

<git\_chart data=运营商 type=条形图 title=运营商提交次数>

<git\_chart data=省份 type=条形图 title=省份提交次数>

<git\_chart data=产品型号 type=条形图 title=产品型号提交次数>

<git\_chart data=类型 type=条形图 title=类型提交次数>

<git\_chart data=进程 type=条形图 title=进程提交次数>

<git\_chart data=开发者 type=条形图 title=开发者提交次数>

<git\_chart data=检视人 type=条形图 title=检视人提交次数>

<git\_chart data=运营商 type=饼图 title=运营商提交次数>

<git\_chart data=省份 type=饼图 title=省份提交次数>

<git\_chart data=产品型号 type=饼图 title=产品型号提交次数>

<git\_chart data=类型 type=饼图 title=类型提交次数>

<git\_chart data=进程 type=饼图 title=进程提交次数>

<git\_chart data=开发者 type=饼图 title=开发者提交次数>

<git\_chart data=检视人 type=饼图 title=检视人提交次数>